|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2022-01 | **Ordernummer:** |  |
| **TWIST ROLGORDIJN** |  |
| **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** |  | (voorbehouden voor Luxaflex) |
| **Facturatiegegevens\*:** | **Afleveradres\*:** | **Datum:** |   /  /     |
|                 |                 | **Klantnummer:** |       |
| **Uw referentie\*:**      |
| **Contactpersoon\*:** |       | ***\* Veld verplicht******in te vullen*** | **Paginanummer\***   **/**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENTIE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | ***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\**** |
| **AANTAL \*** |  |       |       |       |
| **KLEURNUMMER \*** |  |       |       |       |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |
| **MAATVOERING \***(bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub) | BLIJVENDE MAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| DAGMAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **INSTALLATIEHOOGTE\***(in mm) | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** |      |      |      |
| **MONTAGE \*** | PLAFOND | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| WAND | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **KANT BEDIENING \***(standaard = metalen ketting) | LINKS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| RECHTS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **UITLIJNING** (standaard = model A)Bij de combinatie van een standaard-uitvoering en een cassette-uitvoering is uitlijningniet mogelijk  | MODEL A (= privacy) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MODEL B (= bovenaan uitlijnen met een andere referentie)Gelieve te noteren met welke referentie deze positie moet worden uitgelijnd. | [ ] naast ref       | [ ] naast ref       | [ ] naast ref       |
| **OPTIES** | HARDWARE(standaard: wit montageprofiel) | WIT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GRIJS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ZWART | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| CASSETTE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| DESIGNUITVOERING (=altijd met geanodiseerd aluminium montageprofiel)(kleur kunststof inlegkapjes opgeven) | WIT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GRIJS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ZWART | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| EINDLOOS KETTING PVC  | WIT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GRIJS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ZWART | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| POWERVIEW® MOTOR 18 V\*\*\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MOTOR 24 V \*\*  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ONDERLATGRIJS (standaard), WIT of ZWART |  |  |  |
| KLEMSTEUNEN (voor montageprofiel) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| VERSTELBARE STEUN (voor cassette) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BORSTEL BOVENZIJDE (voor cassette) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **OPMERKING** |       |
|  |
| Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra |
|  |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |