|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Bestelformulier 2022-01 | | | | | | **Ordernummer:** | | | |
|  | | **HOUTEN JALOEZIEEN** | | | | | |  | | | |
|  | | **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | | | | | | (voorbehouden voor Luxaflex) | | | |
| **Facturatiegegevens\*:** | | | | **Afleveradres\*:** | | | | **Datum:**  /  / | | | |
|  | | | |  | | | | **Klantnummer:** | | | |
|  | | | |  | | | | **Uw referentie\*:** | | | |
| **Contactpersoon\*:** |  | | | ***\* Veld verplicht***  ***in te vullen*** | | **Paginanummer\*:**   **/** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **REFERENTIE** | | |  | | | | A | | B | C | ***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\**** |
| **AANTAL \*** | | |  | | | |  | |  |  |  |
| **KLEURNUMMER \*** | | |  | | | |  | |  |  |  |
| **LAMELTYPE \*** | | | 50 MM | | | |  | |  |  |  |
|  | | | 70 MM | | | |  | |  |  |  |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** | | |  | | | |  | |  |  |  |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** | | |  | | | |  | |  |  |  |
| **MAATVOERING \***  (bij plaatsing op de dag altijd  blijvende maten opgeven aub) | | | BLIJVENDE MAAT | | | |  | |  |  |  |
|  | | | DAGMAAT | | | |  | |  |  |  |
| **INSTALLATIEHOOGTE** (in mm) **\*** | | | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** | | | |  | |  |  |  |
| **KANT BEDIENING \***  (standaard = trek- en tuimelkoord)  (van 350mm tot en met 460mm br. altijd  gescheiden bediening) | | | LINKS TREKKEN / LINKS TUIMELEN | | | |  | |  |  |  |
|  | | | RECHTS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN | | | |  | |  |  |  |
|  | | | LINKS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN | | | |  | |  |  |  |
|  | | | RECHTS TREKKEN / LINKS TUIMELEN | | | |  | |  |  |  |
| **BEDIENINGEN**  ***Eindloos ketting:***  standaard metaal.  PVC ketting: wit, zwart, lichtgrijs of  donkergrijs | | | EINDLOOS KETTING | | METAAL | |  | |  |  |  |
|  | | |  | | PVC (kleur opgeven) | |  | |  |  |  |
|  | | | KOORD/STANG BEDIENING | | | |  | |  |  |  |
|  | | | LITERISE® (tuimelen altijd links) | | | |  | |  |  |  |
|  | | | VASTE SLINGERSTANG  ALUKLEURIG ( std), WIT of BRUIN + LENGTE OPGEVEN | | | |  | |  |  |  |
|  | | | AFNEEMBARE SLINGERSTANG  ALUKLEURIG (standaard), WIT of BRUIN  + aantal stangen + lengte opgeven | | | | /     stuk(s) | | /     stuk(s) | /     stuk(s) |  |
|  | | | MOTOR 230 VOLT \*\* | | | |  | |  |  |  |
|  | | | MOTOR 230 V RTS\*\* (MET INTERNE ONTVANGER) | | | |  | |  |  |  |
|  | | | POWERVIEW® 230 VOLT (altijd links)  Voor toebehoren: zie bestelbon Powerview® | | | |  | |  |  |  |
| **PLAATSING \*** | | | PLAFONDPLAATSING | | | |  | |  |  |  |
|  | | | WANDPLAATSING | | | |  | |  |  |  |
| **MODEL KOOF \*** | | | MODEL 1912: ZONDER RETOURS | | | |  | |  |  |  |
|  | | | MODEL 1913: MET RETOURS LINKS EN RECHTS | | | |  | |  |  |  |
|  | | | MODEL 1914: MET RETOUR RECHTS | | | |  | |  |  |  |
|  | | | MODEL 1915: MET RETOUR LINKS | | | |  | |  |  |  |
|  | | | ANDER MODEL (modelnummer opgeven) | | | |  | |  |  |  |
| **OPTIES**  ***Fixeerbeugels:***  Enkel mogelijk bij koord/koord en  koord/stang  **XL Design bovenbak:**  Voor alle bedieningen mogelijk  Wordt geleverd zonder koof | | | XL DESIGN BOVENBAK (+ kleur opgeven) | | | |  | |  |  |  |
|  | | | KLEUR AFDEKLAMEL (bij XL design bovenbak) | | | |  | |  |  |  |
|  | | | DESIGN SIERKNOPJES | | | |  | |  |  |  |
|  | | | ZIJGELEIDING | | | |  | |  |  |  |
|  | | | VOORSPRONGSTEUNEN (referentie opgeven) | | | |  | |  |  |  |
|  | | | MONTAGEKAPPEN (REF.160280 + 160296) | | | |  | |  |  |  |
|  | | | KOOFSTEUNEN (REF.160329) | | | |  | |  |  |  |
|  | | | NAAST ELKAAR | | | |  | |  |  |  |
|  | | | FIXEERBEUGELS (in de dag of op de dag plaatsing opgeven) | | | | /   DD | | /   DD | /   DD |  |
|  | | | LADDERBAND (kleurnummer en breedte opgeven) | | | | / | | / | / |  |
| **OPMERKING** | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra | | | | | | | | | | | |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 | | | | | | | | | | | |