|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Bestelformulier 2022-01 | | | **Ordernummer :** | |  |
| **GORDIJNEN** | | |  | | |
| **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | | | (voorbehouden voor Luxaflex) | | |
| **Facturatiegegevens\*:** | | | **Afleveradres\*:** | | **Datum:** | **/**  **/** | |
|  | | |  | | **Klantnummer:** |  | |
|  | | |
| **Contactpersoon\*:** |  | | ***\* Veld verplicht***  ***in te vullen*** | **Paginanummer\*:**  **/** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **A** | **B** | **C** |
| **REFERENTIE** |  | | | |  |  |  |
| **AANTAL \*** |  | | | |  |  |  |
| **RAIL\*** | STANDAARD RAIL | | | WIT |  |  |  |
| ZILVER |  |  |  |
| ZWART |  |  |  |
| ROEDERAIL | | | WIT |  |  |  |
| ZILVER |  |  |  |
| ZWART |  |  |  |
| Lengte rail | | |  |  |  |  |
| **OPTIE RAILVERBINDER** | Plaats railverbinder | | | Midden |  |  |  |
| Andere: |  |  |  |
| Breedte: | | | |  |  |  |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** |  | | | |  |  |  |
| **HOOGTE CONFECTIE** (in mm) **\*** |  | | | |  |  |  |
| **KLEURNUMMER \*** |  | | | |  |  |  |
| **VOERING** | KLEURNUMMER | | | |  |  |  |
| STOF KANTELEN | | | |  |  |  |
| **TYPE GORDIJN/ TYPE PLOOI\*** | WAVE | | 8 cm (standaard) | |  |  |  |
| 6 cm | |  |  |  |
| ENKELE PLOOI | | Met retourplooi | |  |  |  |
| Zonder retourplooi | |  |  |  |
| DUBBELE PLOOI | | Met retourplooi | |  |  |  |
| Zonder retourplooi | |  |  |  |
| TRI-PLOOI | | Met retourplooi | |  |  |  |
| Zonder retourplooi | |  |  |  |
| **AFWERKING ONDERZIJDE** | ONDERZOOM | | Enkel | |  |  |  |
|  | | Dubbel, hoogte opgeven: 10 cm (standaard) / 8 cm / 12 cm | |  |  |  |
| VERZWARINGSKOORD | |  | |  |  |  |
| **HOOGTE VLIESBAND**  Bij WAVE altijd 10 cm | Hoogte opgeven: 10 cm (standaard) / 12 cm / 15 cm / 20 cm | | | |  |  |  |
| **HOOFDJE** Enkel bij standaard rail, niet bij WAVE | 1,5 cm (gordijn onder de rail) | | | |  |  |  |
| 3,5 cm (gordijn voor de rail) | | | |  |  |  |
| **KLEUR MOTOR** | WIT | | | |  |  |  |
| ZILVER | | | |  |  |  |
| ZWART | | | |  |  |  |
| **MOTORZIJDE\*** | LINKS | | | |  |  |  |
|  | RECHTS | | | |  |  |  |
| **PAKKETZIJDE\*** | LINKS | | | |  |  |  |
| LINKS + RECHTS | | | |  |  |  |
| RECHTS | | | |  |  |  |
| **TYPE STEUN** | Standaard rail | Plafondsteun | | |  |  |  |
|  | Wandsteun, lengte opgeven: 7,5 cm / 10 cm/15 cm | | |  |  |  |
| Roede rail | Plafondsteun | | |  |  |  |
|  | Wandsteun, lengte opgeven: 12 cm / 16 cm | | |  |  |  |
|  | Plafondpendel, lengte opgeven: 4 cm / 10 cm | | |  |  |  |
| **KLEUR RUNNERS** | WIT  ZILVER (niet bij Wave)  ZWART | | | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **OPMERKING** |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| (\*\*) Toebehoren PowerView® : Zie bestelbon ‘PowerView®’  *\*\*\* De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elke order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. \*\*\** | | | | | | | | |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 | | | | | | | | |