|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Bestelformulier 2022-10 | | | | | | | | | | **ORDERNUMMER** | | | |
| **ROLGORDIJNEN** | | | | | | | | | |  | | | |
| e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be | | | | | | | | | | (voorbehouden voor Luxaflex) | | | |
| **FACTURATIEGEGEVENS ⚫** | | | | | | **AFLEVERADRES ⚫** | | | | | | | | | **DATUM** | | /   /     **⚫** | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | **KLANTNUMMER** | | **⚫** | |
| **UW REFERENTIE ⚫** | | | |
|  | | | |
| **CONTACTPERSOON** | | | **⚫** | | | **PAGINANUMMER** | | | | | | | **/**    **⚫** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **⚫ *ZONES VERPLICHT IN TE VULLEN*** | | | | | | | | | | | | **A** | | **B** | | **C** | | **\*\*\***  De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child Safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .**\*\*\*** |
| **REGEL-REFERENTIE** | | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **AANTAL ⚫** | | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **KLEURNUMMER ⚫** | | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **BREEDTE ⚫** | | | | in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **HOOGTE ⚫** | | | | in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **MAATVOERING ⚫** | | | | BLIJVENDE MAAT (BM) of DAGMAAT (DM) | | | | | | | | BM  DM | | BM  DM | | BM  DM | |
| **INSTALLATIEHOOGTE ⚫** | | | | in mm | | | | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** | | | |  | |  | |  | |
| **BEDIENINGSZIJDE ⚫** | | | | LINKS of RECHTS | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **MONTAGE ⚫** | | | | OP DE DAG (ODD) of IN DE DAG (IDD) | | | | | | | | ODD  IDD | | ODD  IDD | | ODD  IDD | |
| **ZONDER LASNAAD** | | | | beperking maximale maten | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **SYSTEEM ⚫** | **STEUNEN** | | | Metaal (standaard) | | |  | | | | |  | |  | |  | |
| PVC (altijd met PVC ketting) | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **MONTAGEPROFIEL** | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | |
| **CASSETTE** | **OPEN** | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **GESLOTEN** | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **BEDIENING ⚫** | **KETTING** | | | RVS (standaard) | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| KUNSTSTOF (standaard bij PVC steunen) | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **LITERISE**® | | | enkel met montageprofiel en/of cassette | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **SOFTRAISE**® | | | enkel met montageprofiel en/of cassette | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **POWERVIEW**® **MOTOR** | | | voor toebehoren: zie bestelbon ‘PowerView®’ | | | | | | | | 18V  230 V | | 18V  230 V | | 18V  230 V | |
| **MOTOR** | | | 24V (HD M25T) (buis 31 mm - 37 mm) | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 230V bekabeld (HD M40S) (buis 50 mm – 62 mm) | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 230V IO (buis 50 mm – 62 mm) | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 230V RTS (Somfy Sonesse 40 RTS / 50 RTS)  (buis 50 mm - 62 mm) | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **ONDERLAT ⚫** | **ONBEKLEED (standaard)**  (kleur = hardware kleur) | | | OVAAL KLEIN (maximale breedte 2500 mm) T1 | | | | | | | |  | |  | |  | |
| OVAAL GROOT XL | | | | | | | |  | |  | |  | |
| RECHTHOEKIG XL | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **BEKLEED**  Niet bij alle stoffen mogelijk.  Zie collectie overzicht p.5 | | | OVAAL KLEIN (maximale breedte 2500 mm) T2 | | | | | | | |  | |  | |  | |
| OVAAL GROOT XL (maximale breedte 3000 mm) | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **DECORATIEF** | | | kleurnr. opgeven (maximale breedte 2500 mm) | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **CONTRAROLLEND** | | | | niet mogelijk met zijgeleiding en gesloten cassette | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **DESIGN EDITION** | | | | pakket met Design steunen (kleur opgeven) (maximale breedte 2500 mm) | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **KLEUR HARDWARE** | | | | WIT (standaard), GRIJS/ALU of ZWART | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **NAAST ELKAAR** | | | | = zelfde buis/cassettte/steunen en  snijrichting (indien mogelijk).  Gelieve te noteren met welke referentie deze positie moet worden uitgelijnd. | | | | | | | | naast ref | | naast ref | | naast ref | |
| **LEVELLER** | | | | niet bij cassette en design of PVC montagesteunen | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **INTERNE SPINDELSTOP** | | | | Enkel mogelijk met buis 31 mm en 37 mm | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **DRAAI-/KIEPRAAMSTEUNEN** | | | | wit – enkel met montageprofiel | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **ZIJGELEIDING**  Profielgeleiding is altijd met een rechthoekige onderlat | | | | SPANKABEL | | | | | | | | ODD  IDD | | ODD  IDD | | ODD  IDD | |
| PROFIELGELEIDING 35 mm – schroeven | | | | | | | | ODD  IDD | | ODD  IDD | | ODD  IDD | |
| PROFIELGELEIDING 35 mm – plakken | | | | | | | | ODD  IDD | | ODD  IDD | | ODD  IDD | |
| PROFIELGELEIDING 64 mm – schroeven | | | | | | | | ODD  IDD | | ODD  IDD | | ODD  IDD | |
|  | | | | PROFIELGELEIDING 64 mm – clips | | | | | | | | ODD | | ODD | | ODD | |
|  | | | | PROFIELGELEIDING 64 mm – met onderprofiel | | | | | | | | ODD | | ODD | | ODD | |
| **Indien andere (decoratieve) opties gewenst, gelieve dit te noteren bij ‘OPMERKINGEN’ aub.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OPMERKINGEN** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |