|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Bestelformulier 2022-01 | | | | | | **Ordernummer :** | | |  |
|  | | | **ELEKTRA** | | | | | | (voorbehouden voor Luxaflex) | | | |
|  | | | **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | | | | | |  | | | |
| **Facturatiegegevens\*:** | | | | **Afleveradres\*:** | | | | | **Datum:** | /  / | | |
|  | | | |  | | | | | **Klantnummer:** |  | | |
|  | | | |  | | | | | **Uw referentie\*:** | | | |
| **Contactpersoon\*:** |  | | | ***\* Veld verplicht***  ***in te vullen*** | | | **Paginanummer\*:**  **/** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **MOTOREN** | | | Horizontale Jaloezieën 16-25 mm | | | | MOTOR M255 – 24 V | | | | |  | |
|  | | | Horizontale Jaloezieën 35-50-70mm  Houten Jaloezieën | | | | MOTOR GEIGER BEKABELD - 230 V | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR M40S 620 - 230 V (voor wood elements) | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR SOMFY J4 RTS - 230 V | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR SONESSE 40 RTS - 230 V (voor wood elements) | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR SOMFY J4 IO - 230 V | | | | |  | |
|  | | | Verticale Jaloezieën | | | | MOTOR 230 V MET INGEBOUWDE TRANSFO (bedraad) | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR 230 V MET INGEBOUWDE TRANSFO en  RTS ONTVANGER | | | | |  | |
|  | | | Rolgordijn buis 31 - 37 mm | | | | MOTOR ROLL UP WT28 - 24 V | | | | |  | |
|  | | | Rolgordijn buis 50 mm | | | | MOTOR M40S 330 - 230 V | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR SONESSE 40 RTS 230V | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR SONESSE 40 IO 230V | | | | |  | |
|  | | | Rolgordijn buis 62 mm | | | | MOTOR M50S 626 - 230 V | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR SONESSE 50 RTS 230V | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR SONESSE 50 IO 230V | | | | |  | |
|  | | | Rolgordijn Runny buis 58 - 70 - 80 mm | | | | MOTOR SOMFY LT50 ARIANE 230 V | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR ALTUS 50 RTS 230V | | | | |  | |
|  | | |  | | | | MOTOR SUNEA 50 IO 230V | | | | |  | |
|  | | | Plissé/Duette Shades | | | | MOTOR M25S - 24 V | | | | |  | |
|  | | | Silhouette | | | | MOTOR ROLL UP WT28 - 24 V | | | | |  | |
|  | | | Twist® Rolgordijn | | | | MOTOR ROLL UP WT28 - 24 V | | | | |  | |
| **TRANSFO’S VOOR MOTOREN 24V** | | | HT-24 | | | | | | | | |  | |
|  | | | POWER 2,7 DC | | | | | | | | |  | |
| **SCHAKELAARS  VOOR BEKABELDE  MOTOREN** | | | CENTRALIS DC IB - 24 V | | | | | | | | |  | |
|  | | | SMOOVE UNO WT - 230 V | | | | | | | | |  | |
|  | | | SMOOVE UNO WT (5 POS.) - 230 V (voor horizontale jaloezie) | | | | | | | | |  | |
| **ONTVANGERS VOOR  MOTOREN 24V** | | | ONTVANGER 24 V | | | | | | | | |  | |
| **AFSTANDS-BEDIENING VOOR RTS MOTOREN** | | | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAAL SITUO 1 RTS PURE | | |  | **AFSTANDS-BEDIENING VOOR  IO MOTOREN** | | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAAL SITUO 1 IO PURE | | |  | |
|  | | | AFSTANDSBEDIENING 5 KANALEN SITUO 5 RTS PURE | | |  |  | | AFSTANDSBEDIENING 5 KANALEN SITUO 5 IO PURE | | |  | |
|  | | | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAAL SITUO 1 VAR RTS PURE | | |  |  | | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAAL SITUO 1 VAR IO PURE | | |  | |
|  | | | AFSTANDSBEDIENING 5 KANALEN SITUO 5 VAR RTS PURE | | |  |  | | AFSTANDSBEDIENING 5 KANALEN SITUO 5 VAR IO PURE | | |  | |
|  | | | DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR SMOOVE ORIGIN RTS | | |  |  | | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAAL SITUO 1 IO PURE | | |  | |
| **ANDERE OPTIES** | | | SWITCH MODULE VOOR VERTICALE JALOEZIE (enkel bij aansturing 230 V AC) | | | | | | | | |  | |

|  |
| --- |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |