|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2022-01 | **Ordernummer :** |  |
|  | **ELEKTRA** | (voorbehouden voor Luxaflex) |
|  | **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** |  |
| **Facturatiegegevens\*:** | **Afleveradres\*:** | **Datum:** |   /  /     |
|                           |                 | **Klantnummer:** |       |
|  |  | **Uw referentie\*:**      |
| **Contactpersoon\*:** |       | ***\* Veld verplicht******in te vullen*** | **Paginanummer\*:**  **/**   |  |
|   |
| **MOTOREN** | Horizontale Jaloezieën 16-25 mm | MOTOR M255 – 24 V | [ ]  |
|  | Horizontale Jaloezieën 35-50-70mm Houten Jaloezieën | MOTOR GEIGER BEKABELD - 230 V | [ ]  |
|  |  | MOTOR M40S 620 - 230 V (voor wood elements) | [ ]  |
|  |  | MOTOR SOMFY J4 RTS - 230 V | [ ]  |
|  |  | MOTOR SONESSE 40 RTS - 230 V (voor wood elements) | [ ]  |
|  |  | MOTOR SOMFY J4 IO - 230 V | [ ]  |
|  | Verticale Jaloezieën | MOTOR 230 V MET INGEBOUWDE TRANSFO (bedraad) | [ ]  |
|  |  | MOTOR 230 V MET INGEBOUWDE TRANSFO en RTS ONTVANGER | [ ]  |
|  | Rolgordijn buis 31 - 37 mm | MOTOR ROLL UP WT28 - 24 V | [ ]  |
|  | Rolgordijn buis 50 mm | MOTOR M40S 330 - 230 V | [ ]  |
|  |  | MOTOR SONESSE 40 RTS 230V | [ ]  |
|  |  | MOTOR SONESSE 40 IO 230V | [ ]  |
|  | Rolgordijn buis 62 mm | MOTOR M50S 626 - 230 V | [ ]  |
|  |  | MOTOR SONESSE 50 RTS 230V | [ ]  |
|  |  | MOTOR SONESSE 50 IO 230V | [ ]  |
|  | Rolgordijn Runny buis 58 - 70 - 80 mm | MOTOR SOMFY LT50 ARIANE 230 V | [ ]  |
|  |  | MOTOR ALTUS 50 RTS 230V | [ ]  |
|  |  | MOTOR SUNEA 50 IO 230V | [ ]  |
|  | Plissé/Duette Shades | MOTOR M25S - 24 V | [ ]  |
|  | Silhouette | MOTOR ROLL UP WT28 - 24 V | [ ]  |
|  | Twist® Rolgordijn | MOTOR ROLL UP WT28 - 24 V | [ ]  |
| **TRANSFO’S VOOR MOTOREN 24V** | HT-24 | [ ]  |
|  | POWER 2,7 DC | [ ]  |
| **SCHAKELAARS VOOR BEKABELDE MOTOREN** | CENTRALIS DC IB - 24 V | [ ]  |
|  | SMOOVE UNO WT - 230 V | [ ]  |
|  | SMOOVE UNO WT (5 POS.) - 230 V (voor horizontale jaloezie) | [ ]  |
| **ONTVANGERS VOOR MOTOREN 24V** | ONTVANGER 24 V | [ ]  |
| **AFSTANDS-BEDIENING VOOR RTS MOTOREN** | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAALSITUO 1 RTS PURE | [ ]  | **AFSTANDS-BEDIENING VOOR IO MOTOREN** | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAALSITUO 1 IO PURE | [ ]  |
|  | AFSTANDSBEDIENING 5 KANALENSITUO 5 RTS PURE | [ ]  |  | AFSTANDSBEDIENING 5 KANALENSITUO 5 IO PURE | [ ]  |
|  | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAALSITUO 1 VAR RTS PURE | [ ]  |  | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAALSITUO 1 VAR IO PURE | [ ]  |
|  | AFSTANDSBEDIENING 5 KANALENSITUO 5 VAR RTS PURE | [ ]  |  | AFSTANDSBEDIENING 5 KANALENSITUO 5 VAR IO PURE | [ ]  |
|  | DRAADLOZE WANDSCHAKELAARSMOOVE ORIGIN RTS | [ ]  |  | AFSTANDSBEDIENING 1 KANAALSITUO 1 IO PURE | [ ]  |
| **ANDERE OPTIES** | SWITCH MODULE VOOR VERTICALE JALOEZIE (enkel bij aansturing 230 V AC) | [ ]  |

|  |
| --- |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |