|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2022-01 | **Ordernummer :** |  |
| **DUETTE 64 MM** |  |
| **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** |  | (voorbehouden voor Luxaflex) |
| **Facturatiegegevens\*:** | **Afleveradres\*:** | **Datum:**   |   **/**  **/**     |
|                 |                 | **Klantnummer:** |       |
| **Uw referentie\*:**      |
| **Contactpersoon\*:** |       | ***\* Veld verplicht******in te vullen*** | **Paginanummer\*:**  **/**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENTIE** |  | A      | B      | C      | D      |
| **AANTAL \***  |  |       |       |       |       |
| **KLEURNUMMER \*** | \*\* Gelieve de kleurreferenties voor de stoffen boven en onder bij een combi onderaan in te vullen \*\* |       |       |       |       |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |      |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |      |
| **MAATVOERING \***(bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub) | BLIJVENDE MAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | DAGMAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **INSTALLATIEHOOGTE \***(in mm) | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** |      |      |      |      |
| **PLAATSING** | IN DE DAG | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | OP DE DAG | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **KANT BEDIENING \***Niet nodig op te geven bij TD/BU en COMBI: altijd bediening L+R | LINKS  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | RECHTS | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ***GELIEVE HIERONDER HET JUISTE TYPE AAN TE DUIDEN (zie typeoverzicht in het tarief)*** |
| **RECHTHOEK:** *STANDAARD* | SMARTCORD  |  type 1100 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | LITERISE  |  type 1102 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | POWERVIEW® MOTOR 18V\*\* | type 1109 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **RECHTHOEK:** *TOP DOWN/BOTTOM UP* | SMARTCORD  |  type 1200 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | LITERISE | type 1202 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | POWERVIEW® MOTOR 18V\*\* | type 1209 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **RECHTHOEK:***COMBI VAN BOVEN NAAR ONDER* | SMARTCORD |  type 1300 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | LITERISE | type 1302 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | POWERVIEW® MOTOR 18V\*\* | type 1309 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | KLEUR BOVEN \*\* |  |       |       |       |       |
|  | KLEUR ONDER \*\* |  |       |       |       |       |
| **OPTIES**  | VOORSPRONGSTEUNEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | OPVULBLOKJES | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | AFWIJKENDE KLEUR PROFIELEN(kleurcode opgeven) |       |       |       |       |
| **OPMERKING** |       |
|  |
| (\*\*) Toebehoren PowerView® : Zie bestelbon ‘PowerView®’ |
|  |
| *\*\*\* De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elke order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. \*\*\** |
|  |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |