|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2022-01 | **Ordernummer :** |  |
|  | **DUETTE VRIJHANGEND** |  |
|  | **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | (voorbehouden voor Luxaflex) |
| **Facturatiegegevens\*:** | **Afleveradres\*:** | **Datum:** |   /  /     |
|                 |                 | **Klantnummer:** |       |
|  |  | **Uw referentie\*:**      |
| **Contactpersoon\*:** |       | ***\* Veld verplicht******in te vullen*** | **Paginanummer\*:**   **/**   |  |
|   |
| **REFERENTIE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | ***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\**** |
| **AANTAL \*** |  |       |       |       |  |
| **KLEURNUMMER \*** |  |       |       |       |  |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **MAATVOERING \*** (bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub) | BLIJVENDE MAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | DAGMAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **INSTALLATIEHOOGTE** (inmm)**\*** | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** |      |      |      |  |
| **PLAATSING \*** | PLAATSING IN DE DAG | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PLAATSING OP DE DAG | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **KANT BEDIENING \***Niet nodig op te geven bij TD/BU: altijd bediening L+R | LINKS  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | RECHTS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ***GELIEVE HIERONDER HET JUISTE TYPE AAN TE DUIDEN (zie typeoverzicht in het tarief)*** |  |
| **RECHTHOEK: *STANDAARDKoordbediening:*** Standaard***Literise®:*** Geen kant bediening opgeven.***Literise® en Smartcord®:***Onmogelijk met klemsteunen  | KOORDBEDIENING  | type 1101 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SMARTCORD®  | type 1100 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | LITERISE®  |  type 1102 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MOTOR 24 VOLT \*\*  | type 1106 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | POWERVIEW®MOTOR 18V\*\*\* | type 1109 | CHR (standaard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  |  | EOS (vierkante bovenbak) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | EINDLOOS KETTINGtype 1105 | METAAL (=standaard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | KUNSTSTOF | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | EINDLOOS KOORD | type 1103 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  **RECHTHOEK: *TOP DOWN/BOTTOM UP******Koordbediening en Smartcord®:*** Bediening steeds gescheiden links + rechts | KOORDBEDIENING  | type 1201 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SMARTCORD®  | type 1200 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | LITERISE®  | type 1202 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | POWERVIEW® CHR MOTOR 18V\*\*\* | type 1209 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **OPTIES**Voor de modellen met zijgeleiding, gelieve de bestelbon **Duette Ingespannen 2022-01** te gebruiken.Voor de modellen combi, vierhoek of driehoek, gelieve de bestelbon **Duette Vrijhangend Speciale Vormen 2022-01** te gebruiken | VOORSPRONG-STEUNEN | 40 mm  | (optie F3) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | 70 mm | (optie F2) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | KLEMSTEUNEN  | WIT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | BRUIN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PLAKPROFIEL (max breedte 1300mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | AFWERKPROFIEL (L-profiel) (enkel bij plaatsing IDD) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | AFDEKPROFIEL (U-profiel) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MONTAGEPROFIEL (max breedte 1500mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | OPVULBLOKJES (referentienummer opgeven) | [ ]       | [ ]       | [ ]       |  |
|  | WIGJES 11° | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | VASTE SCHUIFSTANG (+ lengte opgeven in mm) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |  |
|  | REGELBARE SCHUIFSTANG (1500-3000mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | AFWIJKENDE KLEUR PROFIELEN (kleurcode opgeven)  |       |       |       |  |
| **OPMERKING** |       |
|  |
| Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |
|  |