|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Bestelformulier 2022-07 | | | | | | | | | | | | **Ordernummer :** | | |  | | | |
|  | | **DUETTE INGESPANNEN** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | **e-mail bestelling : orders@luxaflex-belgium.be** | | | | | | | | | | | | (voorbehouden voor Luxaflex) | | | | | | |
| **Facturatiegegevens\*:** | | | | **Afleveradres\*:** | | | | | | | | | | **Datum:** | | /  / | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | **Klantnummer:** | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | **Uw referentie\*:** | | | | | | |
| **Contactpersoon\*:** |  | | | ***\* Veld verplicht***  ***in te vullen*** | | | | | | **Paginanummer\*:**  **/** | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REFERENTIE** | | |  | | | | | | | | **A** | | **B** | | | **C** | | | ***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd . Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\**** |
| **AANTAL \*** | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **KLEURNUMMER \*** | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **MAATVOERING \***  (bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub) | | | BLIJVENDE MAAT | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | DAGMAAT | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **INSTALLATIEHOOGTE** (inmm)**\*** | | | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **PLAATSING \*** | | | PLAATSING IN DE DAG | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | PLAATSING OP DE DAG | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **KANT BEDIENING \***  Niet nodig op te geven bij TD/BU: altijd bediening L+R | | | LINKS | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | RECHTS | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| ***GELIEVE HIERONDER HET JUISTE TYPE AAN TE DUIDEN (zie typeoverzicht in het tarief)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **RECHTHOEK** *van boven naar onder* ***OF*** *van onder naar boven* | | | KOORDBEDIENING | | | type 3101 OF 3161 | | | | | 3101 | 3161 | 3101 | | 3161 | 3101 | | 3161 |  |
|  | | | HANDGREEP | | | type 3102 OF 3152 | | | | | 3102 | 3152 | 3102 | | 3152 | 3102 | | 3152 |  |
|  | | | EINDLOOS KETTING  type 3105 OF 3165 | | | | | METAAL | | | 3105 | 3165 | 3105 | | 3165 | 3105 | | 3165 |  |
|  | | |  | | | | | KUNSTSTOF | | | 3105 | 3165 | 3105 | | 3165 | 3105 | | 3165 |  |
|  | | | MOTOR 24 VOLT \*\* | | | type 3106 OF 3166 | | | | | 3106 | 3166 | 3106 | | 3166 | 3106 | | 3166 |  |
| **RECHTHOEK:** *Top Down / Bottom Up*  ***Koordbediening*:** Steeds gescheiden bediening L+R | | | KOORDBEDIENING | | | | type 3201 | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **RECHTHOEK:** *Top Down / Bottom Up zonder bovenrail* | | | HANDGREEP | | type 3242 (standaard) | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | HANDGREEP | | type 3242 - t  (met koordspanrail) | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **OPTIES**  TRUFITTM: Enkel bij 25 mm.  Bij TruFitTM en FrameFixTM altijd blijvende maten opgeven.  Voor de modellen combi, vierhoek of andere modellen, gelieve de bestelbon **Duette Ingespannen Speciale Vormen 2022-01** te gebruiken | | | VOORSPRONG-  STEUNEN | | 40 mm | | | | (optie F3) | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | 70 mm | | | | (optie F2) | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | KLEMSTEUNEN  boven en onder | | WIT | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | BRUIN | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | KOORDSPANRAIL | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | TRUFITTM (enkel bij type 3242 – 25 mm) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | FRAMEFIX™ (enkel type 3102/3242) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | PLAKPROFIEL (max breedte 1300mm) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | AFWERKPROFIEL (L-profiel)  (enkel bij plaatsing IDD) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | LIGHTLOCK S8 | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | AFDEKPROFIEL (U-profiel) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | MONTAGEPROFIEL (max breedte 1500mm) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | OPVULBLOKJES (referentienummer opgeven) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | WIGJES 11° | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | VASTE SCHUIFSTANG (+ lengte opgeven in mm) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | REGELBARE SCHUIFSTANG (1500-3000mm) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | AFWIJKENDE KLEUR PROFIELEN  (kleurcode opgeven) | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **OPMERKING** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |