|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2022-01 | **Ordernummer:** |  |
|  | **HORIZONTALE JALOEZIE 16/25/35mm / Megaview®**  |  |
|  | **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | (voorbehouden voor Luxaflex)(voorbehouden voor Luxaflex) |
| **Facturatiegegevens\*:** | **Afleveradres\*:** | **Datum:** |   /  /     |
|                 |                 | **Klantnummer:** |       |
|  |  | **Uw referentie\*:**      |
| **Contactpersoon\*:** |       | ***\* Veld verplicht*** ***in te vullen*** | **Paginanummer\*:**   **/**   |  |
|  |
| **REFERENTIE** |  | A      | B      | C      | ***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\**** |
| **AANTAL \*** |  |       |       |       |  |
| **KLEURNUMMER \*** |  |       |       |       |  |
| **LAMELTYPE \*** | 16 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | 25 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | 25 MM MEGAVIEW® | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | 35 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **MAATVOERING \***(bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub) | BLIJVENDE MAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | DAGMAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **INSTALLATIEHOOGTE** (in mm) **\*** | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** |      |      |      |  |
| **KANT BEDIENING \***(standaard = trekkoord en tuimelstang)(\*\*) 16/25mm: 270mm tot 320 mm\*\* = gescheiden bediening | LINKS TREKKEN / LINKS TUIMELEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | RECHTS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | LINKS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | RECHTS TREKKEN / LINKS TUIMELEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **MONOCOMMANDO**(BB = bovenbak)Slingerstang: enkel ALUEindloos ketting: standaard PVC | LITERISE® (25mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | EINDLOOS KETTING VOORKANT (16/25mm) | Uitbreekbare bediening | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | Klassieke kettingspanner | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | EINDL. KETTING VOORKANT (35mm) - BB50 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | EINDL. KOORD ZIJKANT (35mm) - BB35 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SLINGERSTANG 45° BB25/BB35  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | AFNEEMBARE SLINGERSTANG+ lengte (in mm) en aantal stangen opgeven |        st |        st |        st |  |
|  | POWERVIEW® MOTOR 18 VOLT (enkel 16/25 mm)\*\*\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MOTOR 24 VOLT \*\* (NIET BIJ 35 MM) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **OPTIES** **VOOR ALLE TYPES** **Naast elkaar:** Enkel uitlijnen van de onderlat bij identieke hoogtes.  | ZIJGELEIDING | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | FIXEERBEUGELS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | NAAST ELKAAR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | BOVENBAK VOCHTIGE RUIMTES (kleur bovenbak opgeven: 6002, 6036 of 6054) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |  |
|  | ONDERLAT VOCHTIGE RUIMTES (kleur onderlat opgeven: 6002, 6036 of 6054) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |  |
| **OPTIES VOOR 16 / 25MM** | PLAFONDSTEUNEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | VOORSPRONGSTEUNEN | KORT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | MIDDEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | LANG | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | STEUNEN VOOR PVC- EN ALURAMEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ZIJGELEIDINGSSTEUN VOOR PVC- EN ALURAMEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | OPVULBLOKJES | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ONDERLATBEDIENING (kant tuimelstang opgeven) | [ ]       | [ ]       | [ ]       |  |
|  | SCHUIFSTANG (voor handgreepbediening) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **OPTIES ENKEL VOOR 25MM** | LAMELLEN 25mm MET BOVENBAK 35mm | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | LADDERBAND (+kleurnummer opgeven) | [ ] 10 MM/LB   | [ ] 10 MM/LB   | [ ] 10 MM/LB   |  |
| **OPTIES ENKEL VOOR 35MM** | VOORSPRONGSTEUNEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | KOOFSTEUNEN  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MONTAGEKAPPEN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | OPTREK- EN TUIMELKOORD | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MOTOR 230 VOLT\*\* - BB 50 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **OPMERKING** |       |
|  |
| Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |