|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2022-01 | **Ordernummer:** |  |
| **PLISSE INGESPANNEN SPECIALE VORMEN** |  |
| **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | (voorbehouden voor Luxaflex) |
| **Facturatiegegevens\*:** | **Afleveradres\*:** | **Datum:** |   /  /     |
|                 |                 | **Klantnummer:** |       |
| **Uw referentie\*:**      |
| **Contactpersoon\*:** |       | ***\* Veld verplicht******in te vullen*** | **Paginanummer\*:**  **/**   |
|   |
| **REFERENTIE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | ***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\**** |
| **AANTAL \*** |  |       |       |       |
| **KLEURNUMMER \*** |  |       |       |       |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** | Bij vierhoek: maten onderaan invullen. |      |      |      |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** |      |      |      |
| **MAATVOERING \*** (bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub) | BLIJVENDE MAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| DAGMAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **INSTALLATIEHOOGTE \***(inmm) | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** |      |      |      |
| **PLAATSING \*** | PLAATSING IN DE DAG | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PLAATSING OP DE DAG | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **KANT BEDIENING \***Niet nodig op te geven bij COMBI: altijd bediening L+R | LINKS  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| RECHTS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **GELIEVE HIERONDER HET JUISTE TYPE AAN TE DUIDEN (zie typeoverzicht in het tarief)** |
| **COMBI** *van boven naar onder* ***OF*** *van onder naar boven****Koordbediening****:* Steeds gescheiden bediening links + rechts | KOORDBEDIENING  | type 3301 OF 3351 | **[ ]** 3301 | **[ ]** 3351 | **[ ]** 3301 | **[ ]** 3351 | **[ ]** 3301 | **[ ]** 3351 |
| HANDGREEP  |  type 3302 OF 3352 | **[ ]** 3302 | **[ ]** 3352 | **[ ]** 3302 | **[ ]** 3352 | **[ ]** 3302 | **[ ]** 3352 |
| KLEUR BOVEN |       |       |       |
| KLEUR ONDER |       |       |       |
| **VIERHOEK**Model BModel A | HANDGREEP type 3402 | LINKS (model A) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| RECHTS (model B) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| KLEINE HOOGTE (in mm) |      |      |      |
| GROTE HOOGTE (in mm) |      |      |      |
| BASIS (in mm) |      |      |      |
| SCHUINE ZIJDE (in mm) |      |      |      |
| **ANDERE MODELLEN** | Gelieve het type te noteren + altijd een tekening bijvoegen | Type     | Type     | Type     |
| **OPTIES** | VOORSPRONG-STEUNEN | 40 mm | (optie F3) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 70 mm | (optie F2) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| KLEMSTEUNEN boven en onder | WIT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BRUIN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| KOORDSPANRAIL | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PLAKPROFIEL (max breedte 1300 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| AFWERKPROFIEL (L-profiel)(enkel plaatsing IDD) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| AFDEKPROFIEL (U-profiel) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MONTAGEPROFIEL (max. breedte 1500mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| FRAMEFIX™ (enkel bij type 3322) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| OPVULBLOKJES (referentienummer opgeven) | [ ]       | [ ]       | [ ]       |
| WIGJES 11° | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| VASTE SCHUIFSTANG (lengte opgeven in mm) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |
| REGELBARE SCHUIFSTANG (1500-3000mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| AFWIJKENDE KLEUR PROFIELEN (kleurcode opgeven)  |       |       |       |
| **OPMERKING** |       |
|  |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |
|  |