|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2023-01 | **Ordernummer:** |  |
| **ROLGORDIJN LARGO** |  |
| **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** |  | (voorbehouden voor Luxaflex) |
| **Facturatiegegevens\*:** | **Afleveradres\*:** | **Datum:** |   /  /     |
|                 |                 | **Klantnummer:** |       |
| **Uw referentie\*:**      |
| **Contactpersoon\*:** |       | ***\* Veld verplicht******in te vullen*** | **Paginanummer\***   **/**   |

***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENTIE** |  | **A**      | **B**      | **C**      |
| **AANTAL \*** |  |       |       |       |
| **KLEURNUMMER \*** |  |       |       |       |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |
| **MAATVOERING \*** | BLIJVENDE MAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **INSTALLATIEHOOGTE\***(in mm) | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** |      |      |      |
| **MONTAGE \*** | PLAFOND | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| WAND | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **KANT BEDIENING \***(standaard = metalen ketting) | LINKS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| RECHTS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **SYSTEEM** | Steunen metaal (standaard 46mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Montageprofiel - B < 2400 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **BEDIENING \*** | **Ketting** RVS (standaard) - B < 2400 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **Ketting** KUNSTSTOF - B < 2400 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **Literise**® | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **PowerView**® | [ ]  18V [ ]  230 | [ ]  18V [ ]  230 | [ ]  18V [ ]  230 |
|  | **Motor** 230 V Somfy bekabeld | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **Motor** 230 V Somfy Altus RTS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **Motor** 230 V Somfy Sunea IO | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **ONDERLAT \*** (= kleur hardware) | Onbekleed ovaal XL | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HARDWARE \*** | WIT (standaard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | GRIJS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | ZWART | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **NAAST ELKAAR** |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **CONTRAROLLEND** | Niet mogelijk met zijgeleiding | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **OPMERKING** |       |
| Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra |
| \*\* Voor toebehoren zie bestelbon PowerView® + TM |
| ***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\**** |
|  |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |