|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2022-01 | | | | | **Ordernummer:** | | |  | |
|  | **VOUWGORDIJN - ELEGANT WONEN** | | | | |  | | | | |
|  | **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | | | | | (voorbehouden voor Luxaflex) | | | | |
| **Facturatiegegevens\*:** | | **Afleveradres\*:** | | | | **Datum:** | | /  / | | |
|  | |  | | | | **Klantnummer:** | |  | | |
|  | |  | | | | **Uw referentie\*:** | | | | |
| **Contactpersoon\*:** | | ***\* Veld verplicht***  ***in te vullen*** | **Paginanummer\*:**   **/** | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **REFERENTIE** |  | | | **A** | **B** | | **C** | | | ***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\**** |
| **AANTAL \*** |  | | |  |  | |  | | |  |
| **KLEURNUMMER \*** |  | | |  |  | |  | | |  |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** |  | | |  |  | |  | | |  |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** |  | | |  |  | |  | | |  |
| **MAATVOERING \***  (bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub) | BLIJVENDE MAAT | | |  |  | |  | | |  |
|  | DAGMAAT | | |  |  | |  | | |  |
| **INSTALLATIEHOOGTE** (in mm) **\*** | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** | | |  |  | |  | | |  |
| **KANT BEDIENING \***  (standaard metalen ketting) | LINKS | | |  |  | |  | | |  |
|  | RECHTS | | |  |  | |  | | |  |
| **MODEL \*** | BALLINA BACK | Volant (standaard) | |  |  | |  | | |  |
|  |  | Enkele volant | |  |  | |  | | |  |
|  | BALLINA FRONT | Volant (standaard) | |  |  | |  | | |  |
|  |  | Enkele volant | |  |  | |  | | |  |
|  | SEGMENTA | Onderzoom | |  |  | |  | | |  |
| **VOERING** (Enkel bij kettingbediening) | KLEURNUMMER | | |  |  | |  | | |  |
| **UITLIJNING VAN DE BALEINEN\***  (Bij het model Segmenta enkel mogelijk bij gelijke hoogtes) | VAN BOVEN AF | | |  |  | |  | | |  |
|  | VAN ONDER AF | | |  |  | |  | | |  |
|  | GEEN UITLIJNING | | |  |  | |  | | |  |
| **OPTIES**  ***Bovenbak:***  Profiel standaard wit, optie grijs Optionele kleuren bij **SmartCord®** en **PowerView®:**  grijs (LG), zwart (BS), crème (MA), bronsbruin (BB) of antraciet (MG) | BOVENBAK  (=standaard wit) | LICHTGRIJS (LG) | |  |  | |  | | |  |
|  |  | ANDERE ( kleur opgeven) | |  |  | |  | | |  |
|  | SMARTCORD® | | |  |  | |  | | |  |
|  | POWERVIEW® MOTOR 18 V\*\*\* | | |  |  | |  | | |  |
|  | VOORSPRONGSTEUNEN 40 MM | | |  |  | |  | | |  |
|  | VOORSPRONGSTEUNEN 70 MM  (enkel bij SmartCord® of PowerView®) | | |  |  | |  | | |  |
|  | VOORSPRONGSTEUNEN 60-108 MM  (enkel bij kettingbediening) | | |  |  | |  | | |  |
|  | KLEMSTEUNEN VOOR PVC- EN ALURAMEN (enkel bij kettingbediening) | | |  |  | |  | | |  |
|  | DEZELFDE OVERBRENGING (zoals zwaarste product) | | |  |  | |  | | |  |
| **OPMERKING** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| (\*\*\*) Toebehoren PowerView® : Zie bestelbon ‘PowerView®’ | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 | | | | | | | | | | |